Gestionnaire de périphérique –> Port (COM et LPT -> Prolific (COM X)

GPS Viewer -> COM Port : COM X

Baudrate : 4800

Open GPS -> Warm Start